Renovering av framdel manskakel i rotting.

1. Skär bort krympslangen (oftast röd) samt det som är under som ser ut som glasfiber. Det funkar bra om ni gör ett snitt med tex en mattkniv. Bryt sedan bort dom.
2. Ta bort läder samt ev om niten är kvar (niten kan återanvändas).
3. Vik lädret som medföljer dubbelt och trä samtidigt dit karbinhaken. Öppningen på haken skall vara vänd inåt på skakeln.
4. Är lädret för tjockt så måste det putsas av lite, det funkar med sandpapper eller en vass kniv.

Det är viktigt att lädret passar perfekt, det ska vara trångt att få dit den.

1. Sen måste du borra genom rottingen och lädret så att niten går att trä dit. Om det gamla hålet är okej så använd det annars gör ett nytt och trä dit niten.
2. Trä över krympslangen och använd en värmepistol för att värma. Börja längst upp närmast karbinhaken och värm sedan nedåt.
3. Det som följer med i renoveringskittet är Krympslang,läder,nit,samt karbinhake allt detta gånger två.

Lycka till

Mvh Hälsningar Segebadenpulkan teamet